|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\проект максмид\тех паспорт\лого на бланки.JPG  **Белорусское качество из европейских комплектующих** | | |
| **FORZA** | | |
| **размер** | | 860/960\*2050мм |
| **замки** | **верхний** | APECS T57 |
| **нижний** | APECS T52 |
| **броненакладка** | | врезная CRIT |
| **цилиндр** | | FUARO 80 сложная П/Р |
| **задвижка** | | FUARO |
| **отделка снаружи** | | МДФ влагостойкий 12мм, покрытие пленка винорит дуб темный, рис. Петр |
| **Отделка внутри** | | МДФ влагостойкий 12мм, покрытие пленка винорит дуб темный, рис. Петр |
| **металл** | | 1,2мм |
| **покрытие металла** | | полимер муар черный |
| **регулятор притвора** | | есть |
| **уплотнитель** | | каучуковый, 2 контура |
| **утеплитель** | | KNAUF |
| **толщина полотна** | | 85мм |
| **толщина коробки** | | 105мм |
| **вес** | | 110кг |
| **прочее** | | Данную дверь возможно устанавливать с прямым выходом на улицу при наличии козырька или навеса. |