|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\проект максмид\тех паспорт\лого на бланки.JPG  **Белорусское качество из европейских комплектующих** | | |
| **NAPOLI** | | |
| **размер** | | 860/960\*2050мм |
| **замки** | **верхний** | Kale 257L |
| **нижний** | Kale 252R |
| **броненакладка** | | врезная CRIT |
| **цилиндр** | | FUARO 80сложная П/Р |
| **задвижка** | | FUARO |
| **отделка снаружи** | | МДФ влагостойкий 16мм, покрытие пленка винорит дуб золотой, патина черная, рис. ХФ-31(окно) |
| **Отделка внутри** | | МДФ влагостойкий 16мм, покрытие пленка винорит дуб золотой, патина черная, рис. О-Е(окно) |
| **окно** | | Стеклопакет:двухкамерный,зеркально-тонированный. Решетка кованная |
| **металл** | | 1,5мм |
| **покрытие металла** | | полимер муар черный |
| **регулятор притвора** | | есть |
| **уплотнитель** | | каучуковый, 3 контура |
| **утеплитель** | | KNAUF |
| **толщина полотна** | | 94мм |
| **вес** | | 129кг |
| **прочее** | | Данную дверь возможно устанавливать с прямым выходом на улицу при наличии козырька или навеса. |