|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\проект максмид\тех паспорт\лого на бланки.JPG  **Белорусское качество из европейских комплектующих** | | |
| **VETRO** | | |
| **размер** | | 860/960\*2050мм |
| **замки** | **верхний** | Apecs T57 |
| **нижний** | Apecs T52 |
| **броненакладка** | | врезная CRIT |
| **цилиндр** | | FUARO 80сложная П/Р |
| **задвижка** | | FUARO |
| **отделка снаружи** | | МДФ влагостойкий 12мм, покрытие пленка ПВХ орех темный, рис. О-18 |
| **Отделка внутри** | | МДФ влагостойкий 12мм, покрытие пленка экошпон венге, рис. U-10 |
| **металл** | | 1,5мм |
| **покрытие металла** | | полимер муар черный |
| **регулятор притвора** | | есть |
| **уплотнитель** | | каучуковый, 2 контура |
| **утеплитель** | | KNAUF |
| **толщина полотна** | | 86мм |
| **толщина коробки** | | 105мм |
| **вес** | | 120кг |